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一、主要研究方向
· 工程創新研究與驗證

· 系統整合設計、開發

· 最佳化設計
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人工智慧之設備診斷

· 系統動態量測與訊號處理

二、研究設備
1. 訊號產生器 
(1)製造廠/型號：金頓科技/ LT-20F4K-10N05

(2)主要規範：
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最大出力/最大衝程：20 (kgf)/ 10 mm

· 頻率範圍：3~4000 (Hz)

2. 數位式量表
(1)製造廠/型號：日本共和(Kyowa)電氣/DT-20D

(2)主要規範：

· 最大範圍：20 mm
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精確度：0.1 mm

3. 多頻道訊號擷取器 

(1)製造廠/型號：丹麥B&K(必凱)/ Type 3560

(2)主要規範：( 頻道數：6頻道    
( 介面：/RS-232

三、研究成果代表例
1. 智慧診斷系統之研究
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本研究主要是以實驗方式利用傳統的頻域訊號(功率譜)，結合一全新的方法：結構阻尼評估法，做為網路的輸入特徵，利用VB 6.0 建立以倒傳式類神經網路為基本架構的管線結構診斷系統。

2. 遠距離聽診及相關之研究
本研究專利之聽診頭所接受之症狀訊號，經過Y形歧管後，可以分別處理成：(1)現場或近端醫師之診斷訊號，或(2)透過網路，將症狀訊號傳遞至其他區域醫師，提供多位醫師在不同區域裡，即時聽診和討論症狀。

3. 非線性隔振研究及設備開發
(1)最佳隔振效果之支撐柱結構：一種可調整之支撐結構，適用於無塵室之高架地板等。

(2)具隔振效果可調整特性之平台：具可調整之隔振特性，適用於儀器奈米級儀器。
4.系統阻尼研究與量測
(1)系統阻尼比之量測方法：一種系統阻尼比之量測方法，適用於基座激振之系統 (發明第 I220923 號)
(2)系統耗能之量測方法：(發明專利 No. I 283740)

本研究係一種結構系統耗能之量測方法，適用於一般結構系統或其他等效之動態結構系統。
四、研究論文
1. Chien-Wei Liu, Wenlung Li, Chen-Tung Yu, and Chia-Chi Lo, Evaluation of UHMWPE Component under Various Positions for UKA, Materials Science Forum (EI), pp 72-77, vol. 594, 2008.1. 

2. Wenlung Li, ‘Evaluation of the Damping Ratio for a Base-excited System by the Modulations of Responses,’ J. Sound and Vibration, 279, pp. 1181-1194, 2005 (SCI). (發明專利 No. I220923)
3. Wenlung Li, C.W. Chang and S. P. Tseng, ‘The linearization method based on the equivalence of dissipated energies for nonlinearly damped structural systems,’ J. Sound and Vibration, 295, pp. 797-809, 2006 (SCI). (Taiwan Patent No. I 283740)

4. Wenlung Li and S.P. Tseng, Parameter identification of a cantilever beam immersed in viscous fluids with potential applications to the probe calibration of AFM, 22nd Biennial Conference on Mechanical Vibration and Noise, 2009 IDETC/CIE ASME, Aug.30 - Sept.02, 2009, San Diego, California, USA. 
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